**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร | 496,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร | 498,900 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธวงศ์ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 เมตร | 221,600 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 104 เมตร หนา 0.15 เมตร | 284,700 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสังข์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภาผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร | 212,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาส่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร | 496,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 863 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 499,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเหียง – หัวหิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง(ช่วงที่ 2) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 เมตร (ช่วงที่ 3) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร | 558,100 |
| 9 | โครงการเจาะบ่อบาดาล ซอย 1 หนองเสือดำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 2.00แรงม้า 220 VAC | 205,000 |

-2-

**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 6 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทองผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 137 เมตร  | 341,900 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทองผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร  | 56,900 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/4 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทองผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43 เมตร หนา 0.15 เมตร  | 97,900 |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 101 เมตร พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก | 497,700 |
| 14 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะเภา–ดอนมะกอก หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 113 เมตร | 407,700 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนามผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  | 495,500 |
| 16 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ 13  บ้านโชคพัฒนาผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 245 เมตร หนา 0.04 เมตร  | 416,600 |

-3-

**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 17 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร | 497,800 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 |
| 18 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 703 เมตร | 1,770,600 |
| 19 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าชู – สระจ่าสำเนียง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร | 498,800 |

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.................................................

 (นางจิราพร รอดภัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ