**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**ในการจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| **๑.ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ซอยวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 254,9๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น ทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ทำการตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย **๔.ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8เป็นเงิน 254,9๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)**๕.บัญชีประมาณการราคากลาง**๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)**๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**๖.๑ นายชวินโรจน์ รุ่งเสือสอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๘  ๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ว ๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๔ |

**หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th**

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**ในการจ้างก่อสร้าง**

|  |
| --- |
| **๑.ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมัชวงศ์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 2557) หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 780,4๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป** วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน และปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 322 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,932 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 290.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น ทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,610 ตารางเมตร ทำการตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย **๔.ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8เป็นเงิน 765,0๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**๕.บัญชีประมาณการราคากลาง**๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)**๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**๖.๑ นายชวินโรจน์ รุ่งเสือสอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๘  ๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ว ๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๔ |

**หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th**